{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Лист3","Лист1","Лист2"],"not_rendered":{"images":1,"macros":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист3","index":0,"n_rows":11,"n_cols":2,"rows_kept":11,"merged":[[10,1,10,13]]}
{"$rows_empty":10}
[null,"Для дальнейшей работы программы необходимо разрешить запуск макросов нажав \n\"Включить содержимое\""]

{"sheet":"Лист1","index":1,"n_rows":70,"n_cols":4,"rows_kept":70,"merged":[[0,0,0,3],[65,0,65,3],[66,0,68,3]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Введенные данные:"]
[null,"Мощность котла:",33]
[null,"Регион установки"]
[null,"Площадь здания, м2"]
[null,"Высота потолков, м"]
[null,"Тип котла","Настенный конвекционный котел U072 до (35 кВт)"]
[null,"Вид топлива","Природный газ"]
[null,"Тип установки","1 котел"]
{"$rows_empty":9}
["№ п/п","Артикул","Наименование","Количество"]
[1,"7736900670RU","  Котел настенный Logamax U072-35K","1"]
[2,"7747380027","  Дымоход концентрический DN60/100х810мм, горизонтальный, комплект","1"]
[3,"77370555","  Стабилизатор напряжения Teplocom ST-555, 145-260 В, 555 ВА","1"]
{"$rows_empty":42}
["Copyright © 2021 Bosch Thermotechnik"]

{"sheet":"Лист2","index":2,"n_rows":7,"n_cols":2,"rows_kept":7}
["Артикул","Колличество"]
["7736700888","1"]
["7736700103","1"]
["07095595","1"]
["7719001994","1"]
["7747215462","1"]
["7747213855","1"]