Перевод настенных газовых традиционных котлов
 Gelios Plus, Gerda, Proteus Plus blue.
[image: cid:image001.png@01DA2696.994BEA10]Для котлов старого и нового дизайна алгоритм одинаков.
1. Для перевода на сжиж. газ котлов Gelios Plus, Gerda, Proteus Plus blue мощность до 24кВт включительно – необходимо использовать набор артикул 7006907242 (11 шт. форсунок + 11 прокладок) в комплекте.


1. Для перевода на сжиж. газ котлов Gelios Plus, Gerda, Proteus Plus blue мощностью 28 кВт                            (13 форсунок) необходимо:
· [image: cid:image004.png@01DA2696.994BEA10]набор для перевода на сжиж. газ артикул 7006907242 (11 шт. форсунок + 11 прокладок)
· [image: cid:image005.png@01DA2696.994BEA10]добавить форсунки (2 шт.) артикул 7006907231 
· добавить прокладки для форсунки (2 шт.) артикул 7006901393 
(или использовать второй комплект 7006907242).

1. Для перевода на сжиж. газ котлов Gelios Plus, Gerda, Proteus Plus blue мощностью 33 кВт                           (15 форсунок) необходимо:
· [image: cid:image004.png@01DA2696.994BEA10]набор для перевода на сжиж. газ артикул 7006907242 (11 шт. форсунок + 11 прокладок)
· [image: cid:image005.png@01DA2696.994BEA10]добавить форсунки (4 шт.) артикул 7006907231 
· добавить прокладки для форсунки (2 шт.) артикул 7006901393 
(или использовать второй комплект 7006907242).

1. Для перевода на сжиж. газ котлов Gelios Plus, Gerda, Proteus Plus blue мощностью 37 кВт (16 форсунок) необходимо:
· [image: cid:image004.png@01DA2696.994BEA10]набор для перевода на сжиж. газ артикул 7006907242 (11 шт. форсунок + 11 прокладок)
· [image: cid:image005.png@01DA2696.994BEA10]добавить форсунки (5 шт.) артикул 7006907231 
· добавить прокладки для форсунки (5 шт.) артикул 7006901393 
[bookmark: _GoBack](или использовать второй комплект 7006907242).
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