**РЕГУЛИРУЕМЫЕ НАПОЛЬНЫЕ (УКОРАЧИВАЕМЫЕ) КОНСОЛИ**

**ДЛЯ УСТАНОВКИ СТАЛЬНОГО ПАНЕЛЬНОГО РАДИАТОРА**

**КОМПЛЕКТАЦИЯ И СБОРКА**

**Комплектация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Шт.** |
| 1 | Стойка | 2 |
| 2 | Обойма | 4 |
| 3 | Планка | 8 |
| 4 | Болт М6х16 | 4 |
| 5 | Гайка М6 | 4 |
| 6 | Шайба | 4 |
| 7 | Заглушка | 2 |
| 8 | Декоративная крышка | 2 |



Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции и технологии производства.

**Монтаж стального панельного радиатора (все размеры в мм)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Н** высота радиатора | **A max.**высота от пола до радиатора | **С**высота кронштейна |
| 300 | 100 | 400 |
| 200 | 500 |
| 300 | 600 |
| 400 | 700 |
| 500 | 100 | 600 |
| 200 | 700 |
| 600 | 100 | 700 |

**Рекомендации по подбору напольных консолей**

|  |  |
| --- | --- |
| Длина радиатора, мм | Количество кронштейнов |
| 400 – 1000 | 2 |
| 1200 – 1600 | 4 |
| 1800 – 2400 | 4 |
| 2600 - 300 | 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ТИП РАДИАТОРА:** | **ТИП РАДИАТОРА:** |
|  |  |