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Общие указания 
	1. Перед началом эксплуатации оборудования необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию.
2. При заполнении паспорта не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки.
3. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом сделана новая запись, которую заверяет ответственное за эксплуатацию оборудования лицо, с указанием его фамилии и должности.
4. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).



	Место единого знака обращения продукции на рынке СТР
	Сертификат соответствия №____________________________________________

Срок действия: c ______________ по __________________



1. [bookmark: 1._Основные_сведения_об_изделии][bookmark: _bookmark0]Основные сведения об изделии

	Наименование изделия
	КРАН ШАРОВЫЙ, DN 15 – 25; PN 42

	Обозначение изделия
	Серия R251P

	Документ на изготовление и постав-
ку
	ГОСТ Р 59553-2021 "Арматура трубопроводная. Краны шаровые из латуни. Общие технические условия». Директива 2014/68/EU «Оборудование, работающее под давлением»

	
Изготовитель, адрес
	Giacomini S.p.A.
Место нахождения: Италия, Via Per Alzo 39, 28017 San Maurizio D’Opaglio (NO)

	

Уполномоченное лицо (поставщик), адрес
	Общество с ограниченной ответственностью «Джакомини Рус».
Адрес: 107045, Россия, город Москва, Даев переулок, дом 20, офис 816
Телефон: +74956048396,
адрес электронной почты: info.russia@giacomini.com

	Дата изготовления (поставки)
	11.2022

	

Назначение
	Для бытового использования в качестве запорной арматуры в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, охлаждения.



2. [bookmark: 2.__Основные_технические_данные][bookmark: _bookmark1]Основные технические данные

Таблица 2.1 - Основные технические данные
	Наименование параметра
	Значение

	Диаметр номинальный DN, размеры, вес

[image: ]
	Код
	DN
	A, мм
	I, мм
	B, мм
	J, мм
	C, мм
	H, мм
	H’, мм
	Kv
	Вес, кг

	R251PX002
	15
	68
	27
	51
	15
	63
	25
	24
	10,2
	0,187

	R251PX003
	15
	76
	27
	54
	18
	63
	25
	30
	10,2
	0,223

	R251PX004
	15
	76
	28
	54
	18
	63
	32
	30
	10.2
	0,245

	R251PX005
	20
	85
	31
	63
	21
	73
	32
	37
	18.5
	0,370

	R251PX006
	25
	105
	38
	69
	23
	73
	40
	37
	36.6
	0,510

	R251PY003
	15
	76
	27
	54
	18
	63
	25
	30
	10,2
	0,224

	R251PY004
	15
	76
	28
	54
	18
	63
	32
	30
	10.2
	0,245

	R251PY005
	20
	85
	31
	63
	21
	73
	32
	37
	18.5
	0,365

	R251PY006
	25
	105
	38
	69
	23
	73
	40
	37
	36.6
	0,509

	R251PY045
	20
	85
	31
	63
	21
	73
	32
	37
	18.5
	0,365

	R251PY046
	25
	105
	38
	69
	23
	73
	40
	37
	36.6
	0,509



	





DN 15 – 25



	Давление номинальное PN (при температуре 20°С), бар (МПа)
	до 42 бар, (4,2 МПа)

	Температура рабочей среды или температура расчетная t, °С
	+185

	Рабочая среда
	Вода

	Тип проточной части корпуса
	Неполнопроходной

	Герметичность затвора по ГОСТ 9544
	Класс А

	Тип присоединения к трубопроводу
	Резьбовое, муфта-штуцер c гайкой

	Направление потока рабочей среды
	Проходной, любое

	DN
	15

	Установочное положение
	Любое

	Способ управления
	ручной

	Климатическое исполнение (параметры окружающей среды: температура t, °С и относи-
тельная влажность, %, не более)
	3 (ЖЗ) ГОСТ 15150

	Показатели	безопасности
(назна ченные показатели)
	Назначенный срок службы, лет
	30

	
	Назначенный ресурс, циклов
	5000

	Показатели надежности
	Полный срок службы (до списания), лет
	30

	
	Ресурс (до списания), циклов (часов)
	5000

	Условия транспортирования:4(Ж2), 5(ОЖ4), 7(Ж1), 8(ОЖ3) по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов - по группе (Ж) ГОСТ 23170.

	Условия хранения: в сухих закрытых складских помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50 °C до +50 °C и относительной влажности воздуха не более 75 % при температуре плюс 15 °C, что соответствует группам 2(С), 3 (ЖЗ) согласно ГОСТ 15150-69.


	Особые отметки
	







Условное обозначение шаровых кранов Х1Х2Х3Х4 (R251PX004), где:
Х1 – серия крана:
R25 – кран шаровый;
Х2 – тип исполнения резьбового подсоединения и ручки: 0 – резьба внутренняя – внутренняя
1 – резьба внутренняя – внутренняя, ручка «бабочка»
3 – резьба наружная – наружная,
4 – резьба наружная – внутренняя,
9 – штуцер с гайкой, резьба наружная – внутренняя
L – ручка рычажная;
P – накидная гайка,
W – ручка зеленого цвета
Х3 – покрытие  корпуса: 
Х – никелирование/хромирование,
Y – без покрытия;
Х4 – код размера (пример):
004 – 3/ 4 " (ду15) 


3. [bookmark: 3._Сведения_о_материалах_основных_детале][bookmark: _bookmark2]Сведения о материалах основных деталей
Сведения о материалах основных деталей

	Наименование детали
	Марка материала, стандарт или ТУ

	Корпус
	латунь ЛС-59-2

	Муфта
	латунь ЛС-59-2

	Шток
	латунь ЛС-59-2

	Затвор (шар)
	латунь ЛС-59-2

	Прокладки штока антифрикционые
	PTFE (тефлон)

	Прокладки штока уплотнительные
	FPM (каучук)

	Прокладки затвора уплотнительные
	PTFE (тефлон)

	Ручка
	стальная с полимерным покрытием;

	
Гайка
	стальная с покрытием из сплава DACROMET с гарантийной пластиковой
печатью и голограммой;


Сведения о химическом составе материалов основных деталей

	Наименование и обозначение детали
	Марка материала, стандарт или ТУ
	Массовая доля элементов по документации, %

	
	
	Фактическое содержание элементов, %

	
	
	Cu
	Pb
	Fe
	Mn
	Al
	Sn
	Si
	Zn и дру-
гие

	
Корпус
	латунь ЛС-59-2
	
57-59
	
1,6-2,5
	
0-0,3
	
0-0,4
	
0-0,3
	
0-0,3
	
0-0,2
	
остальное

	
Муфта
	латунь ЛС-59-2 
	
57-59
	
1,6-2,5
	
0-0,3
	
0-0,4
	
0-0,3
	
0-0,3
	
0-0,2
	
остальное

	
Шток
	Латунь ЛС-59-2
	
57-59
	
1,6-2,5
	
0-0,3
	
0-0,4
	
0-0,3
	
0-0,3
	
0-0,2
	
остальное

	
Затвор (шар)
	латунь ЛС-59-2
	
57-59
	
1,6-2,5
	
0-0,3
	
0-0,4
	
0-0,3
	
0-0,3
	
0-0,2
	
остальное



4. [bookmark: 4._Данные_приемо-сдаточных_испытаний][bookmark: _bookmark3]Данные приемо-сдаточных испытаний


	Наименование, обозначение изделия, зав.
№
	

Вид испытаний
	
Среда испыта- тельная
	Давление испытаний, МПа (бар или кгс/см2)
	
Температура испытаний,
°С
	Результат испы-
таний

	
	
	
	
	
	по документа-
ции

	
	
	
	
	
	фактически

	Кран шаровый серия R251P артикул 

зав. № б/н
	Визуальный контроль
	
	
	+22
	прошел

	
	На ресурс
	воздух
	0,6 (6)
	+22
	прошел

	
	На прочность и плот- ность материала кор- пусных деталей и сварных швов, нахо-
дящихся под давлени- ем рабочей среды
	

воздух
	Рпр (или Ph) 0,6 (6)
	

+22
	

прошел

	
	
	
	Давление осмотра
	
	

	
	На герметичность от-
носительно внешней среды по уплотнению подвижных    и    непо-
движных соединений
	
воздух
	
0,6 (6)
	
+22
	
прошел

	
	На герметичность за-
твора
	воздух
	0,6 (6)
	+22
	Утечки

	
	
	
	
	
	нет

	
	На функционирование
(работоспособность)
	воздух
	0,6 (6)
	+22
	работоспособен

	
	
	
	
	
	работоспособен



5. [bookmark: 5.__Комплектность][bookmark: _bookmark4]Комплектность


В комплект поставки входят:
· Кран шаровый, серия R251P, артикул R251PX004; DN 15; PN42
наименование изделия, обозначение

· паспорт - 1 экз. на поставляемую партию.

· руководство по эксплуатации на поставляемую партию.

6. [bookmark: 6._Гарантии_изготовителя_(поставщика)][bookmark: _bookmark5]Гарантии изготовителя (поставщика)


Изготовитель (поставщик) гарантирует работоспособность изделий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания, указанных в руководстве по эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийная наработка 5000 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.
Гарантийные обязательства действуют только при сохранении гарантийных пломб изготовителя.

7. [bookmark: 7._Консервация][bookmark: _bookmark6]Консервация


	Дата
	Наименование работы
	Срок действия,
годы
	Должность, фами-
лия, подпись

	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



8. [bookmark: 8._Свидетельство_об_упаковывании][bookmark: _bookmark7]Свидетельство об упаковывании

Кран шаровый, серия R251P, артикул R251PX004; DN 15; PN42
наименование изделия, обозначение


упакован	Giacomini S.p.A.

согласно требованиям, предусмотренным в документе на изготовление и по ставку

	
Начальник ОТК
	

личная подпись
	Eng. Marco Rosa Brusin /
Инж. Марко Роза Брусин
расшифровка подписи
	
11.2022
год, месяц, число

	МП
	
	
	

	Руководитель предприятия
	

личная подпись
	Filiberti Elia Alberto Giuseppe / Филиберти Элия Альберто Джузеппе
расшифровка подписи
	
11.2022
год, месяц, число

	МП
	
	
	






9. [bookmark: 9._Перечень_отклонений_от_технической_до][bookmark: _bookmark8]Перечень отклонений от технической документации

	Наименование и обозначение детали, сборочной
единицы
	Краткое содержание отклонения, несоответствия
	Номер отчета по несоответствию
	Номер разрешения, дата

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



10. [bookmark: 10.__Свидетельство_о_приемке][bookmark: _bookmark9]Свидетельство о приемке



Кран шаровый, серия R251P, артикул R251PX004; DN 15; PN42
наименование изделия, обозначение
изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации на указанные в настоящем паспорте параметры.


	
Начальник ОТК
	

личная подпись
	Eng. Marco Rosa Brusin /
Инж. Марко Роза Брусин
расшифровка подписи
	
11.2022
год, месяц, число

	МП
	
	
	

	Руководитель предприятия
	

личная подпись
	Filiberti Elia Alberto Giuseppe / Филиберти Элия Альберто Джузеппе
расшифровка подписи
	
11.2022
год, месяц, число

	МП
	
	
	




11. [bookmark: 11.__Движение_изделия_при_эксплуатации,_][bookmark: _bookmark10]Движение изделия при эксплуатации, учет работы и технического об-
служивания

	
Дата установки
	
Где уста- новлено
	Основные параметры (PN, t, ра- бочая сре-
да)
	Наработка
	
Вид техниче- ского обслу- живания
	
Сведения о ремон- те
	Должность, подпись вы- полнившего работу

	
	
	
	
с начала экс- плуатации
	после по- следнего ремонта
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



12. [bookmark: 12.__Результаты_технического_освидетельс][bookmark: _bookmark11]Результаты технического освидетельствования

	
Дата освиде- тельст- вования
	Результаты освидетельствования
	

Срок следующего освидетельствования
	Подпись ответствен- ного лица, осуществ- ляющего
надзор

	
	
проверка до- кументации
	наружный осмотр в доступных местах
	внутренний осмотр в доступных местах
	
гидравлические (пневматические) испытания
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



13. [bookmark: 13.__Сведения_об_утилизации][bookmark: _bookmark12]Сведения об утилизации

	Дата
	Сведения об утилизации
	Примечание

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



14. [bookmark: 14.__Особые_отметки][bookmark: _bookmark13]Особые отметки
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