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Общие указания 
	1. Перед началом эксплуатации оборудования необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию.
2. При заполнении паспорта не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки.
3. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом сделана новая запись, которую заверяет ответственное за эксплуатацию оборудования лицо, с указанием его фамилии и должности.
4. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).



	Место единого знака обращения продукции на рынке СТР
	Сертификат соответствия №____________________________________________

Срок действия: c ______________ по __________________



1. [bookmark: 1._Основные_сведения_об_изделии][bookmark: _bookmark0]Основные сведения об изделии

	Наименование изделия
	КРАН ШАРОВЫЙ, DN 15 – 32; PN 42

	Обозначение изделия
	Серия R859

	Документ на изготовление и постав-
ку
	Директива 2014/68/EU «Оборудование, работающее под давлением»

	
Изготовитель, адрес
	Giacomini S.p.A.
Место нахождения: Италия, Via Per Alzo 39, 28017 San Maurizio D’Opaglio (NO)

	

Уполномоченное лицо (поставщик), адрес
	Общество с ограниченной ответственностью «Джакомини Рус».
Адрес: 107045, Россия, город Москва, Даев переулок, дом 20, офис 816
Телефон: +74956048396,
адрес электронной почты: info.russia@giacomini.com

	Дата изготовления (поставки)
	

	

Назначение
	Для бытового использования в качестве запорной арматуры в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, охлаждения.



2. [bookmark: 2.__Основные_технические_данные][bookmark: _bookmark1]Основные технические данные

Таблица 2.1 - Основные технические данные
	Наименование параметра
	Значение

	Диаметр номинальный DN, размеры, вес
[image: ]
	Код
	DN
	A, мм
	I, мм
	B, мм
	J, мм
	C, мм
	H, мм
	H’, мм
	Kv
	Вес, кг

	R859X323
	15
	74
	27
	54
	16
	63
	25
	30
	12,7
	0,224

	R859X325
	20
	83
	30
	64
	20
	73
	31
	38
	24,6
	0,361

	R859X327
	25
	95
	31
	72
	24
	73
	38
	46
	48,5
	0,522

	R859X329
	32
	112
	42
	82
	30
	73
	47
	53
	98,0
	0,775

	R859X343
	15
	74
	27
	54
	16
	63
	25
	30
	12,7
	0,224

	R859X345
	20
	83
	30
	64
	20
	73
	31
	38
	24,6
	0,361

	R859X347
	25
	95
	31
	72
	24
	73
	38
	46
	48,5
	0,522

	R859X349
	32
	112
	42
	82
	30
	73
	47
	53
	98,0
	0,775

	R859X023
	15
	86
	27
	55
	17
	63
	25
	30
	12,7
	0,260

	R859X025
	20
	95
	30
	65
	21
	73
	31
	38
	24,6
	0,405

	R859X027
	25
	108
	37
	73
	26
	73
	38
	46
	48,5
	0,592

	R859X029
	32
	122
	42
	82
	30
	73
	47
	53
	98
	0,840



	





DN 15 – 32


	Давление номинальное PN (при температуре 20°С), бар (МПа)
	DN15 – 32
	42 бар, (4,2 МПа)

	Пробное давление Рпр, бар (МПа)
	DN15 – 32
	50 бар, (5,0 МПа)

	Температура рабочей среды или температура расчетная t, °С
	 +185

	Рабочая среда
	Вода

	Тип проточной части корпуса
	Полнопроходной

	Герметичность затвора по ГОСТ 9544
	Класс А

	Тип присоединения к трубопроводу
	Резьбовое, муфта-штуцер с накидной гайкой

	Направление потока рабочей среды
	Проходной, любое

	DN
	32

	Допустимые утечки в затворе при Рн, см3/мин., не более
	Нет

	Установочное положение
	Любое

	Способ управления
	ручной

	Климатическое исполнение (параметры окружающей среды: температура t, °С и относи-
тельная влажность, %, не более)
	3 (ЖЗ) ГОСТ 15150

	Показатели	безопасности
(назна ченные показатели)
	Назначенный срок службы, лет
	30

	
	Назначенный ресурс, циклов
	5000

	Показатели надежности
	Полный срок службы (до списания), лет
	Не ограничен

	
	Ресурс (до списания), циклов (часов)
	Не ограничен

	Условия транспортирования:4(Ж2), 5(ОЖ4), 7(Ж1), 8(ОЖ3) по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов - по группе (Ж) ГОСТ 23170.

	Условия хранения: 2(C) по ГОСТ 15150, тип атмосферы II ГОСТ 15150. Хранение кранов на открытых площадках не допускается

	Особые отметки
	





Условное обозначение шаровых кранов Х1Х2Х3Х4 (R859X029), где:
Х1 – серия крана:
R85 – кран шаровый;
Х2 – тип исполнения резьбового подсоединения и ручки:
0 – резьба внутренняя – внутренняя
1 – резьба внутренняя – внутренняя, ручка «бабочка»
3 – резьба наружная – наружная,
4 – резьба наружная – внутренняя,
9 – штуцер с гайкой, резьба наружная – внутренняя
L – ручка рычажная;
P – накидная гайка,
W – ручка зеленого цвета
Х3 – покрытие  корпуса: 
Х – никелирование/хромирование,
Y – без покрытия;
Х4 – код размера (пример):
029 – 1"1/4 (ду32) 


3. [bookmark: 3._Сведения_о_материалах_основных_детале][bookmark: _bookmark2]Сведения о материалах основных деталей
Сведения о материалах основных деталей

	Наименование детали
	Марка материала, стандарт или ТУ

	Корпус
	латунь ЛС-59-2

	Муфта
	латунь ЛС-59-2

	Шток
	латунь ЛС-59-2

	Затвор (шар)
	латунь ЛС-59-2

	Прокладки штока антифрикционые
	PTFE (тефлон)

	Прокладки штока уплотнительные
	FPM (каучук)

	Прокладки затвора уплотнительные
	PTFE (тефлон)

	Ручка
	стальная с полимерным покрытием;

	
Гайка
	стальная с покрытием из сплава DACROMET с гарантийной пластиковой
печатью и голограммой;


Сведения о химическом составе материалов основных деталей

	Наименование и обозначение детали
	Марка материала, стандарт или ТУ
	Массовая доля элементов по документации, %

	
	
	Фактическое содержание элементов, %

	
	
	Cu
	Pb
	Fe
	Mn
	Al
	Sn
	Si
	Zn и дру-
гие

	
Корпус
	латунь ЛС-59-2
	
57-59
	
1,6-2,5
	
0-0,3
	
0-0,4
	
0-0,3
	
0-0,3
	
0-0,2
	
остальное

	
Муфта
	латунь ЛС-59-2 
	
57-59
	
1,6-2,5
	
0-0,3
	
0-0,4
	
0-0,3
	
0-0,3
	
0-0,2
	
остальное

	
Шток
	Латунь ЛС-59-2
	
57-59
	
1,6-2,5
	
0-0,3
	
0-0,4
	
0-0,3
	
0-0,3
	
0-0,2
	
остальное

	
Затвор (шар)
	латунь ЛС-59-2
	
57-59
	
1,6-2,5
	
0-0,3
	
0-0,4
	
0-0,3
	
0-0,3
	
0-0,2
	
остальное



4. [bookmark: 4._Данные_приемо-сдаточных_испытаний][bookmark: _bookmark3]Данные приемо-сдаточных испытаний


	Наименование, обозначение изделия, зав.
№
	

Вид испытаний
	
Среда испыта- тельная
	Давление испытаний, МПа (бар или кгс/см2)
	
Температура испытаний,
°С
	Результат испы-
таний

	
	
	
	
	
	по документа-
ции

	
	
	
	
	
	фактически

	Кран шаровый серия R859 ___________
зав. № б/н
	Визуальный контроль
	
	
	+22
	прошел

	
	На ресурс
	воздух
	0,6 (6)
	+22
	прошел

	
	На прочность и плот- ность материала кор- пусных деталей и сварных швов, нахо-
дящихся под давлени- ем рабочей среды
	

воздух
	Рпр (или Ph) 0,6 (6)
	

+22
	

прошел

	
	
	
	Давление осмотра
	
	

	
	На герметичность от-
носительно внешней среды по уплотнению подвижных    и    непо-
движных соединений
	
воздух
	
0,6 (6)
	
+22
	
прошел

	
	На герметичность за-
твора
	воздух
	0,6 (6)
	+22
	Утечки

	
	
	
	
	
	нет

	
	На функционирование
(работоспособность)
	воздух
	0,6 (6)
	+22
	работоспособен

	
	
	
	
	
	работоспособен



5. [bookmark: 5.__Комплектность][bookmark: _bookmark4]Комплектность


В комплект поставки входят:
· Кран шаровый, серия R859, артикул R859X029; DN 32; PN42
наименование изделия, обозначение

· паспорт - 1 экз. на поставляемую партию.

· руководство по эксплуатации на поставляемую партию.

6. [bookmark: 6._Гарантии_изготовителя_(поставщика)][bookmark: _bookmark5]Гарантии изготовителя (поставщика)


Изготовитель (поставщик) гарантирует работоспособность изделий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания, указанных в руководстве по эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийная наработка 5000 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.
Гарантийные обязательства действуют только при сохранении гарантийных пломб изготовителя.

7. [bookmark: 7._Консервация][bookmark: _bookmark6]Консервация


	Дата
	Наименование работы
	Срок действия,
годы
	Должность, фами-
лия, подпись

	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



8. [bookmark: 8._Свидетельство_об_упаковывании][bookmark: _bookmark7]Свидетельство об упаковывании

Кран шаровый, серия R859, артикул R859X029; DN 32; PN42
наименование изделия, обозначение


упакован	Giacomini S.p.A.

согласно требованиям, предусмотренным в документе на изготовление и по ставку

	
Начальник ОТК
	

личная подпись
	Eng. Marco Rosa Brusin /
Инж. Марко Роза Брусин
расшифровка подписи
	

год, месяц, число

	МП
	
	
	

	Руководитель предприятия
	

личная подпись
	Filiberti Elia Alberto Giuseppe / Филиберти Элия Альберто Джузеппе
расшифровка подписи
	

год, месяц, число

	МП
	
	
	






9. [bookmark: 9._Перечень_отклонений_от_технической_до][bookmark: _bookmark8]Перечень отклонений от технической документации

	Наименование и обозначение детали, сборочной
единицы
	Краткое содержание отклонения, несоответствия
	Номер отчета по несоответствию
	Номер разрешения, дата

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



10. [bookmark: 10.__Свидетельство_о_приемке][bookmark: _bookmark9]Свидетельство о приемке



Кран шаровый, серия R859, артикул R859X029; DN 32; PN42
наименование изделия, обозначение
изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации на указанные в настоящем паспорте параметры.


	
Начальник ОТК
	

личная подпись
	Eng. Marco Rosa Brusin /
Инж. Марко Роза Брусин
расшифровка подписи
	

год, месяц, число

	МП
	
	
	

	Руководитель предприятия
	

личная подпись
	Filiberti Elia Alberto Giuseppe / Филиберти Элия Альберто Джузеппе
расшифровка подписи
	

год, месяц, число

	МП
	
	
	




11. [bookmark: 11.__Движение_изделия_при_эксплуатации,_][bookmark: _bookmark10]Движение изделия при эксплуатации, учет работы и технического об-
служивания

	
Дата установки
	
Где уста- новлено
	Основные параметры (PN, t, ра- бочая сре-
да)
	Наработка
	
Вид техниче- ского обслу- живания
	
Сведения о ремон- те
	Должность, подпись вы- полнившего работу

	
	
	
	
с начала экс- плуатации
	после по- следнего ремонта
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



12. [bookmark: 12.__Результаты_технического_освидетельс][bookmark: _bookmark11]Результаты технического освидетельствования

	
Дата освиде- тельст- вования
	Результаты освидетельствования
	

Срок следующего освидетельствования
	Подпись ответствен- ного лица, осуществ- ляющего
надзор

	
	
проверка до- кументации
	наружный осмотр в доступных местах
	внутренний осмотр в доступных местах
	
гидравлические (пневматические) испытания
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



13. [bookmark: 13.__Сведения_об_утилизации][bookmark: _bookmark12]Сведения об утилизации

	Дата
	Сведения об утилизации
	Примечание

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



14. [bookmark: 14.__Особые_отметки][bookmark: _bookmark13]Особые отметки
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